Solflex geluidsisolerende lamellenwand

Type: SGF 140mm

Technische beschrijving :

Professionele geluidsreductie wordt bereikt door middel van geluidsisolerende lamellen, standaard vervaardigd van Magnelis. Op verzoek van de klant en tegen een meerprijs kunnen de geluidsisolerende lamellen worden gepoedercoat in RAL-kleuren.
De geluidsisolerende lamellen zijn gevuld met akoestisch absorberend materiaal (onbrandbare glasvezelpanelen met een slijtvaste en regenafstotende glaszijdecoating op de geperforeerde plaatzijde d=1mm) voor maximale geluidsreductie en zijn in een frame (d=1,5mm) vervaardigd.
De afstand tussen de geluidsisolerende lamellen bedraagt 150 mm.

Technische gegevens : 
Fabrikant: 	Solflex 
Type: 	SGF 140mm 
Uitvoering: 	Magnelis, met geperforeerde binnenoppervlakken met akoestische eigenschappen
	absorberend materiaal
Afmetingen: 	Hoogte van 450 tot 2250 mm, in stappen van 150 mm
	Breedte van 300 tot 2500 mm, in stappen van 100 mm
	Diepte 140 mm
Geluidsisolatiewaarde: 	gemeten volgens EN 15186-1-3:2011

	Beoordeling volgens EN ISO 717-1:2013

	Rw = 9 dB
	Rw(Ctr, 50-3150) = 8 dB

Frequentie (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Geluidsisolatie (dB)	3,98	4.22	5.32	5.57	9,12	12.27	11.64	12,98	

Absorptieniveau: 	gemeten volgens EN ISO 354:2003

	Beoordeling volgens EN ISO 11654:1997

	Geluidsabsorptiecoëfficiënt αw = 0,60
	Geluidsabsorptieklasse = C
	NRC = 0,45

Frequentie (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Absorptie α(s)	0,03	0,08	0,35	0,62	0,74	0,81	0,68	0,48	

Drukverliezen: 	gemeten volgens EN ISO 7235
	Gemiddelde drukvalcoëfficiënt = 4,35

V	[mevrouw]	0,5	1.0	1,5	2.0	3.0	
Δp t	[Pa]	0,50	2.09	4,85	8,85	21.35	

Het akoestische resultaat is afhankelijk van de toepassing en kan variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden op de installatielocatie.

Opties :
SGF RAL Custom 	Poedercoating in RAL kleur volgens uw wensen.								
SGF Transport EU 	DAP levert op een nader te bepalen plaats binnen de EU (vasteland), exclusief bezorging en installatie. Kortingen komen niet in aanmerking.